**PRAVIDLA FÓNICKÉHO RÁDIOVÉHO PROVOZU**

**!Nejdříve si rozmysly KOMU a CO chceš říci než budeš vysílat, zrychlí se tím radiokomunikace.!**

**!! NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ !!**

**PŘENOS INFORMACÍ PRO PODPORU ČINNOSTÍ VOJSK MUSÍ BÝT:**

• včasný – možnost vedení provozu uživatelem ve stanovených časových lhůtách;

• věrohodný – schopnost zabezpečovat reprodukování přenášených informací   
 v místech příjmu se stanovenou přesností;

• utajený – schopnost znemožnit zjištění obsahu přenášené informace neoprávněnou osobou.

**NEVÝHODY RÁDIOVÉHO SPOJENÍ:**

• demaskující účinky vyzařování EMV(dislokace, druh vojska)

• možnost odposlechu – zaměření nepřítelem (zachycení předávané zprávy, rušení)

• závislost na podmínkách šíření EMV (atmosférické rušení, denní, roční doba, terén)

• možnost vzájemného rušení EMK

• zmenšení dosahu spojení za pohybu

**OTEVŘENOU ŘEČÍ (HOVOREM) JE ZAKÁZÁNO UVÁDĚT ZEJMÉNA:**

• funkce velitelů a náčelníků;

• jména a příjmení funkcionářů;

• názvy míst a předmětů v terénu;

• směry letů (letové cesty);

• označení letišť;

• údaje týkající se organizace vojsk a bojové činnosti;

• otevřená pojmenování jednotek, útvarů, svazků a svazů;

• prostory umístění jednotek, útvarů, svazků a svazů;

• početní stavy útvarů a změny v dislokacích vojenských součástí;

• stav bojové přípravy a bojové pohotovosti.

**POUŽÍVÁNÍ VOLACÍCH ZNAKŮ:**

K identifikaci volané a volající rádiové stanice se používají **vlastní**, **oběžní­kové** a **směrové** volací znaky. Vlastní volací znak se přiděluje jedné stanici. Oběžníkový volací znak se využívá pro oslovení všech účastníků dané rá­diové sítě. Směrový volací znak se přiděluje dvojici stanic, slouží výhradně k jejich vzájemné komunikaci a označuje současně volanou i volající stani­ci. Může být použit na rádiovém směru i pro dvojici stanic v rádiové síti.

Je nutné, aby byl stanoven před akcí velitelským týmem pro všechny operační skupiny a podle potřeby předány i informace o volacích znacích dalších skupin, se kterými je nutné udržovat rádiovou komunikaci

Pro vybrané účastníky rádiového provozu na úrovni muže se přidělují volací znaky tvořené samotným podstatným jménem. V rádiové komunikaci na úrovni družstvo, četa, rota (baterie), prapor (oddíl) jsou volací znaky zpravidla tvořeny podstatným jménem s připojeným jednomístným nebo dvoumístným číselným indexem.

**ROZDĚLENÍ KOMUNIKACE:**

Rádiový provoz hlasem se skládá z jednotlivých relací. Relace je každé jednotlivé vysílání počínaje přechodem rádiové stanice do režimu vysílání a konče přechodem na příjem. Relace se skládá ze tří fází

1. **VOLÁNÍ**
2. **SDĚ­LENÍ**
3. **UKONČENÍ**

Volání jednoznačně určuje, komu je vysílání určeno a kdo vysílá. Vy­sílající stanice uvede nejprve „**VOLACÍ ZNAK**“ **stanice**, které je vysílání určeno, poté uvede frázi „**ZDE**“ a **svůj** „**VOLACÍ ZNAK**“.

Vyplývá-li z provozu jednoznačně, komu je vysílání určeno (zpravidla při odpovědi na předešlé relace), může se volací znak volaného vynechat. V tomto případě lze vynechat i frázi „ZDE“.

V průběhu provozu na rádiovém směru za dobrých podmínek spojení lze vynechat i volací znak vysílající stanice (provoz bez volacích znaků). Při špatné kvalitě spoje je možné volací znaky opakovat dvakrát (prodlou­žené volání).

Po vlastním SDĚLENÍ se v UKONČENÍ relace v případě více účast­níků provozu informují frázi „PŘÍJEM“, že relace končí a poté mohou vysílat ostatní, vy však stále zůstáváte na příjmu. Při duplexním (tzn. souběžně uskutečněném oboustranném hovoru dvou účastníků) lze frázi „PŘÍJEM“ vynechat.

**PÁR PRAVIDEL PRO SPRÁVNÉ ODESLÁNÍ ZPRÁVY**

• Volací znaky se při provozu neskloňují

• Pokud je mezi jednotlivou konverzací pauza **delší jak 30min**, tak se opět začíná **3x volaný**, **2x volající**

• Pokud se následně navazuje další rádiové spojení **do 30min**, tak se opakují **volací znaky** už jen **1x**

• Pokud volací znak obsahuje i číselný index jako **např.** **SATAN 80** vyslovuje se to jako **SATAN OSM NULA**,   
 **ne** **SATAN OSMDESÁT**, stejně se postupuje u všech vysílaných čísel, jako jsou koordináty, počty, čas…

• Spojení nezakončuj slovem **KONEC**… v tom případě by to znamenalo, že radiostanici vypínáš a nejsi

v té chvíli dále na příjmu. V tomto případě musí být předem dohodnutý čas pro další navázání spojení.

• v případě chyby při vyvolávání **volacího znaku**, je považováno, že radiostanici zajal nepřítel a dojde tudíž k ukončení komunikace a vypnutí rádia.

**KONTROLA SPOJENÍ**

• Užívá se, když chceme ověřit spojení po delší době anebo dochází k výpadku komunikace v průběhu spojení

• V obsahu zprávy se uvede „kontrola spojení“, v obsahu u odpovědi „slyším za (číslo)“, přičemž:

**STUPNICE SLYŠITELNOSTI** za 1 - velmi slabá (nečitelné)

za 2 - slabá (chvílemi čitelné)

za 3 - dosti dobrá (čitelné, ale s obtížemi)

za 4 - dobrá (čitelné)

za 5 - velmi dobrá (dokonale čitelné)

* 1. **NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ S POUŽITÍM VLASTNÍCH VOLACÍCH ZNAKŮ (1 PŘÍJEMCE)**

Při navázání první komunikace se vyvolává **3x ZNAK VOLANÉHO** a poté **2X VLASTNÍ**. Poté během hovoru již jen 1x. Rádiové stanice v síti odpovídají ve stejném pořadí, v jakém byly volány.

| **SATAN 80** | **ROJ 06** |
| --- | --- |
| **ROJ 06** **ROJ 06** **ROJ 06**,  ZDE **SATAN 80** **SATAN 80**, PŘÍJEM |  |
|  | **SATAN 80** **SATAN 80**,  ZDE **ROJ 06**, PŘÍJEM |
| **ROJ 06**, ZDE **SATAN 80** ROZUMÍM PŘÍJEM |  |

**PŘÍKLAD:**

**1.družstvo** (SATAN 80) chce navázat spojení s **2.družstvem** (ROCK 06).

**Radista 1.druž.** začne: **ROJ 06, ROJ 06, ROJ 06,** ZDE **SATAN 80, SATAN 80,** PŘÍJEM

**Radista 2.druž.** odpoví: **SATAN 80**, **SATAN 80**,ZDE **ROJ 06**, PŘÍJEM

**Radista 1.druž.** po potvrzení že **2.druž**. je na příjmu ukončuje spojení

**ROJ 06,** ZDE **SATAN 80,** ROZUMÍM PŘÍJEM

**SPOJENÍ NEZAKONČUJ SLOVEM KONEC… V TOM PŘÍPADĚ BY TO ZNAMENALO, ŽE RADIOSTANICI VYPÍNÁŠ A NEJSI V TÉ CHVÍLI DÁLE NA PŘÍJMU. V TOMTO PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT PŘEDEM DOHODNUTÝ ČAS PRO DALŠÍ NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ.**

- pokud je mezi jednotlivou konverzací pauza **delší jak 30min**, tak se opět začíná **3x volaný**, **2x volající**

- pokud se následně navazuje další rádiové spojení **do 30min**, tak se opakuje **volací znak** už jen **1x**

**1.1A. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ DO 30MIN (1 PŘÍJEMCE)**

| **SATAN 80** | **ROJ 06** |
| --- | --- |
| **ROJ 06**, ZDE **SATAN 80**, PŘÍJEM |  |
|  | **SATAN 80**, ZDE **ROJ 06**, PŘÍJEM |
| **ROJ 06**, ROZUMÍM, PŘÍJEM |  |

* 1. **NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ S POUŽITÍM VLASTNÍCH VOLACÍCH ZNAKŮ (VÍCE PŘÍJEMCŮ)**

| **SATAN 80** | **ROCK 01** | **ROJ 06** |
| --- | --- | --- |
| **ROCK 01** **ROJ 06**, ZDE **SATAN 80**, PŘÍJEM |  |  |
|  | **SATAN 80**, ZDE **ROCK 01**, PŘÍJEM |  |
|  |  | **SATAN 80**, ZDE **ROJ 06**, PŘÍJEM |
| **ROCK 01** **ROJ 06**, ZDE **SATAN 80**, ROZUMÍM, PŘÍJEM |  |  |

**POZN.** V případě **nově navazované** konverzace obdobně jako **příklad 1.1.**

**1.3. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ V RÁDIOVÉ SÍTI OBĚŽNÍKOVÝM VOLACÍM ZNAKEM ORIENT**

Pracují-li v rádiové síti tři a více rádiových stanic, může řídicí rádiová sta­nice při navázání spojení použít oběžníkový volací znak, aby nemusela zdlouhavě vyvolávat jednotlivé rádiové stanice jako v **příkladu 1.2.** Rádiové stanice odpovídají v číselném pořadí podle struktury dané rádiové sítě, nebo předem dohodnutém pořadí.

| **SATAN 80** | **ROCK 01** | **ROJ 06** |
| --- | --- | --- |
| **ORIENT ORIENT ORIENT**, ZDE **SATAN 80** **SATAN 80**, PŘÍJEM |  |  |
|  | **SATAN 80** **SATAN 80**, ZDE **ROCK 01**, PŘÍJEM |  |
|  |  | **SATAN 80** **SATAN 80**, ZDE **ROJ 06**, PŘÍJEM |
| **ORIENT**, ZDE **SATAN 80**, ROZUMÍM, PŘÍJEM |  |  |

**1.5. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ OBĚŽNÍKOVÝM VOLACÍM ZNAKEM ORION A VYSÍLÁNÍ SIGNÁLU**

Signály, jsou předem dohodnuté povely, které se vysílají formou signálů z důvodů, aby protivník nevěděl, co bude následovat za činnost. Signály se vysílají a předávají podřízeným a spolupůsobícím okamžitě, bez jakéhokoli zdržení. Vysílají se dvakrát s uvedením slova „SIGNÁL“. Potvr­zení přijatých signálů se uskutečňuje ihned jejich opakováním.

| **SATAN 80** | **ROCK 01** | **ROJ 06** |
| --- | --- | --- |
| **ORIENT**,ZDE **SATAN 80**,  SIGNÁL **777** 777, PŘÍJEM |  |  |
|  | **ROCK 01**, 777, PŘÍJEM |  |
|  |  | **ROJ 06**, 777, PŘÍJEM |
| **ORIENT**,ZDE **SATAN 80**, ROZUMÍM, PŘÍJEM |  |  |

**POZN.** této komunikaci předchází, navázání komunikace podle **příkladu 1.1** nebo **příkladu 1.1A.**

**1.6. VYSÍLÁNÍ POVELŮ**

Podle požadavků vysílací stanice může povel opakovat buď jedna stanice, anebo při vysílání povelů pro větší počet účastníků se určí opakující pře­dem, nebo jej vysílající označí ihned po příslušném návěstí volacím zna­kem. Ostatní účastníci, kterým je povel určen, potvrzují přijetí povelu pouze slovem „ROZUMÍM“ v předem nařízeném pořadí, nebo v pořadí, v jakém byly uvedeny volací znaky. Má-li být opakující určen teprve v povelu, urču­je se zásadně ten, kterého účastníci v síti nejlépe slyší.

| **SATAN 80** | **ROCK 01** | **ROJ 06** |
| --- | --- | --- |
| **ORIENT**,ZDE **SATAN 80**,  **ORIENTAČNÍ BOD CHARLIE, POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ.**  **ZNIČIT**, PŘÍJEM |  |  |
|  |  | **ROCK 06**, **ORIENTAČNÍ BOD CHARLIE, POZOROVACÍ STANOVIŠTĚ. ZNIČIT** ROZUMÍM, PŘÍJEM |
|  | **ROCK 01**, ROZUMÍM, PŘÍJEM |  |
| **ORIENT**,ZDE **SATAN 80**, ROZUMÍM, PŘÍJEM |  |  |

**POZN.** této komunikaci předchází, navázání komunikace podle **příkladu 1.1** nebo **příkladu 1.1A.**

**POVOLENÍ K PROVEDENÍ AKCE**

* v terénu se nachází skryté nepřátelské pozorovací stanoviště
* družstvo ROCK 01 má provést eliminaci tohoto stanoviště a tím umožní spuštění operace pro rotu ROJ 06
* celou operaci řídí SATAN 80, který pro povolení k likvidaci stanoviště čeká na informaci od ROJ 06, že je připraven na místě
* ROCK 01 musí pro spuštění operace potvrdit zničení cíle

***ROJ 06:******SATAN 80, SATAN 80, SATAN 80, ZDE ROJ 06, ROJ 06, ZPRÁVA, PŘÍJEM***

***SATAN 80:******ROJ 06, ROJ 06, ZDE SATAN 80, PŘÍJEM****.*

***ROJ 06: SATAN 80, ZDE ROJ 06, OREL V HNÍZDĚ, VEJCE PŘIPRAVENA K ODESLÁNÍ,***

***VIZUÁLNÍ KONTAKT VLAŠTOVKA NA 1500, PŘÍJEM.***

***SATAN 80: ROJ 06, ZDE SATAN 80, OREL V HNÍZDĚ, VEJCE PŘIPRAVENA K ODESLÁNÍ, KONTAKT***

***VLAŠTOVKA NA 1500, ROZUMÍM, AKCE NA SIGNÁL, ČEKEJTE, PŘÍJEM***

***ROJ 06: SATAN 80, ZDE ROJ 06, POTVRZUJI, AKCE NA SIGNÁL, ČEKÁME, PŘÍJEM***

***SATAN 80: ROCK 01 ROCK 01 ROCK 01 ZDE SATAN 80 SATAN 80 PŘÍJEM***

***ROCK 01: SATAN 80, SATAN 80, ZDE ROCK 01, ROCK 01, PŘÍJEM***

***SATAN 80: ROCK 01 ZDE STANA 80, OREL V HNÍZDĚ MÁŠ ZELENOU, PŘÍJEM***

***ROCK 01: ROCK 01, MÁM ZELENOU, ROZUMÍM***

***….***

***ROCK 01: SATAN 80, ZDE ROCK 01, ÚKLID PROVEDEN, PŘÍJEM.***

***SATAN 80: ROCK 01, ZDE SATAN 80, POKRAČUJ NA BRAVOSIERA ŠEST, KRYJ POSTUP ROJ 06,***

***POTVRĎ ZPRÁVU, PŘÍJEM.***

***ROCK 01: SATAN 80 ZDE ROCK 01, POKRAČUJI NA BRAVOSIERA ŠEST, KRYJI POSTUP ROJ 06, KONEC***

***SATAN 80:******ROJ 06 ZDE SATAN 80, PŘÍJEM****.*

***ROJ 06: SATAN 80, ZDE ROJ 06, PŘÍJEM***

***SATAN 80: ROJ 06, ZDE SATAN 80, SIGNÁL 777 777, PŘÍJEM***

***ROJ 06: SATAN 80, ZDE ROJ 06, 777, ROZUMÍM, PŘÍJEM***

***SATAN 80: ROJ 06, ZDE SATAN 80, POTVRZUJI, PŘÍJEM***

**1.6. VYSLÁNÍ A POTVRZENÍ ZPRÁVY**

Zpráva se může ve výjimečných případech předávat v otevřené řeči s vy­užitím všech zásad utajení obsahu stejně jako povely. Vhodnější je však využívat odesílání formou zakódované zprávy ve formě krátkých číslicových zpráv

| **SATAN 80** | **ROJ 06** |
| --- | --- |
| **ROJ 06** **ROJ 06** **ROJ 06**,  ZDE **SATAN 80** **SATAN 80**, PŘÍJEM |  |
|  | **SATAN 80** **SATAN 80**,  ZDE **ROJ 06**, PŘÍJEM |
| **ROJ 06**, ZDE **SATAN 80**,  POŽADUJI „ZPRÁVU O SITUACI“ |  |
|  | **SATAN 80** ZDE **ROJ 06**,  PŘIPRAV SE NA PŘIJETÍ ZPRÁVY, PŘÍJEM |
| **ROJ 06**, ZDE **SATAN 80**,  PŘIPRAVEN NA PŘIJETÍ ZPRÁVY, PŘÍJEM |  |
|  | **SATAN 80**,ZDE **ROJ 06**  ZPRÁVA ZNÍ „**TEXT SDĚLENÍ**“  KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM |
| **ROJ 06**, ZDE **SATAN 80** OPAKUJI ZPRÁVU „**TEXT SDĚLENÍ**“ KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM |  |
|  | **SATAN 80**,ZDE **ROJ 06**,  POTVRZUJI, PŘÍJEM |

**PŘÍKLAD: PODÁNÍ „SALUTE REPORTU“ S OLOŽENÝM VYSÍLÁNÍM ZPRÁVY**

**velení** si vyžádalo od **1. družstva** průběžné hlášení o průzkumu v terénu, to však nemá hlášení připraveno

**Radista velení** naváže spojení viz **příklad 1.1.** nebo **příklad 1.1A.** s tím že neukončí relaci,

ale pokračuje v hlášení **ROJ 06, ZDE SATAN 80, POŽADUJI „SALUTE“, PŘÍJEM**

**Radista 1.druž** **SATAN 80, ZDE ROJ 06, ČEKEJTE 01 MINUT, PŘÍJEM**

**…**

**Radista 1.druž** **SATAN 80, ZDE ROJ 06, PŘIPRAV SE NA PŘIJETÍ ZPRÁVY, PŘÍJEM**

**Radista velení** **ROJ 06 , ZDE SATAN 80, PŘIPRAVEN NA PŘIJETÍ ZPRÁVY, PŘÍJEM**

**Radista 1.druž** **SATAN 08, ZPRÁVA „S 2, A SKRYTÉ STANOVIŠTĚ, L 68° 200 OD ZULU, U MÍSTNÍ,**

**T 1345, E 2xDLOUHÁ 1xKULOMET“ KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM**

**Radista velení** **ROJ 06, OPAKUJI ZPRÁVU „S 2, A SKRYTÉ STANOVIŠTĚ, L 68 200 OD ZULU,**

**U MÍSTNÍ, T 1345, E 2xDLOUHÁ 1xKULOMET“ KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM**

**Radista 1.druž** ukončuje spojení **SATAN 80, ZDE ROJ 06, POTVRZUJI, PŘÍJEM**

V případě, že se jedná o předání příliš dlouhé zprávy, nebo dlouhé kódované zprávy, zasílá se tato po částech, kdy příjemce je předem upozorněn, že se jedná o část kódované zprávy. Kódovaná číselná zpráva se odesílá v třímístném čísle.. 3 čísla…3 čísla

**PŘÍKLAD: ODVYSÍLÁNÍ KÓDOVANÉ ZPRÁVY**

**1.družstvo** oznamuje **velení** pomocí kódování situaci, kdy hlášení je delší a je potřeba jej rozdělit na víc částí

**Radista 1.druž** naváže spojení viz **příklad 1.1** nebo **příklad 1.1A.** s tím že neukončí relaci, ale pokračuje

**SATAN 80, ZDE ROJ 06, MÁM ZPRÁVU, PŘÍJEM**

**Radista velení** **ROJ 06, ZDE SATAN 80, JSEM PŘIPRAVEN NA PŘIJETÍ, PŘÍJEM**

**Radista 1.druž** **ROJ 06, 1.ČÁST ZPRÁVY „236 456 689 557“, PŘÍJEM**

**Radista velení** **SATAN 80, OPAKUJI ZPRÁVU „236 456 689 557“ PŘÍJEM**

**Radista 1.druž** **SATAN 80, ZPRÁVA PŘIJATA V POŘÁDKU,**

**2.ČÁST ZPRÁVY „553 986 758 989“ , PŘÍJEM**

**Radista velení** **SATAN 80, OPAKUJI ZPRÁVU „553 986 758 989“, PŘÍJEM**

**Radista 1.druž** **SATAN 80, ZPRÁVA PŘIJATA V POŘÁDKU, 3.ČÁST ZPRÁVY „995 998 546 264“,**

**KONEC ZPRÁVY, PŘÍJEM**

**Radista velení** **SATAN 80, OPAKUJI ZPRÁVU „995 998 546 264“, PŘÍJEM**

**Radista 1.druž** ukončuje spojení **ROCK 06, ROZUMÍM, PŘÍJEM**

**POZN. Radista velení** **SATAN 80, OPAKUJI ZPRÁVU**, **Radista 1.druž** **SATAN 80, ZPRÁVA PŘIJATA V**

**POŘÁDKU** zde není chyba v uvedení volacího znaku v **1.případě** **radista velení** označuje sebe, že zprávu opakuje on (v případě, že na příjmu je více stanic, aby bylo jasné kdo zprávu opakuje) v **2.případě** **radista 1.druž.** označuje stanici, které hlášení patří (opět pokud by bylo na příjmu více stanic, aby bylo jasné komu je zpráva adresována)

**SPOJENÍ NEZAKONČUJ SLOVEM KONEC… V TOM PŘÍPADĚ BY TO ZNAMENALO, ŽE RADIOSTANICI VYPÍNÁŠ A NEJSI V TÉ CHVÍLI DÁLE NA PŘÍJMU. V TOMTO PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT PŘEDEM DOHODNUTÝ ČAS PRO DALŠÍ NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ.**

**PŘÍKLAD: ZMĚNA KOMUNIKAČNÍHO KANÁLU (KMITOČTU)**

• na kmitočtu je silné rušení, nebo je z nějakých důvodů nutná změna kanálu na jinou frekvenci

***ROJ 06:******SATAN 80, SATAN 80, SATAN 80, ZDE ROJ 06, ROJ 06, PŘÍJEM***

***SATAN 80:******ROJ 06, ROJ 06, ZDE SATAN 80, PŘÍJEM****.*

***ROJ 06:******SATAN 80, ZDE ROJ 06, POVOLTE ZMĚNU NA LIMA 32, Z DŮVODU RACHEL, PŘÍJEM***

***SATAN 80:******ROJ 06, ZDE SATAN 80, ZMĚNA POVOLENA NA LIMA 32, NA 120 MINUT,***

***PAK NÁVRAT NA FOXTRO 46, POTVRĎTE, PŘÍJEM****.*

***ROJ 06:******SATAN 80, ZDE ROJ 06, POVOLENA ZMĚNA NA LIMA 32, KONTROLA SPOJENÍ***

***ZA 120 NA FOXTRO 46, ROZUMÍM, PŘÍJEM***

***SATAN 80:******POTVRZUJI, PŘÍJEM***

**PŘÍKLAD: PŘIBLÍŽENÍ K VLASTNÍMU PERIMETRU**

• družstvo se hodlá přiblížit k vlastnímu ORP, má se ohlásit kontrolním stanovištím na stráži perimetru, aby nebyli považováni za protivníka.

• musí předat zprávu, kdo jde, kolik jich je, za jak dlouho a z kterého směru přijdou.

• Tyto informace by neměli být předány v otevřené formě, aby nevyzradily vaší pozici

***ROJ 06:******SATAN 80, SATAN 80, SATAN 80, ZDE ROJ 06, ROJ 06, PŘÍJEM***

***SATAN 80:******ROJ 06, ROJ 06, ZDE SATAN 80, PŘÍJEM****.*

***ROJ 06:******SATAN 80, ZDE ROJ 06, DO ÚLU MÍŘÍ ROJ 4, ČAS 200, ZE ZLATÉ STRANY, KÓD RUDÁ,***

***MÁME NA VÁS VIZUÁLNÍ KONTAKT, POTVRĎTE, PŘÍJEM***

***SATAN 80:******ROJ 06, ZDE SATAN 80, ÚL OČEKÁVÁ ROJ ZE ZLATÉ STRANY, ČAS 200, KÓD RUDÁ, PŘÍJEM****.*

***ROJ 06:******ROJ 06 ROZUMÍ***

**POZN.** **ROJ 06 o síle 4 lidí** (ROJ 4), **přijde ze severu** (ZLATÁ STRANA), **v čase 2:30** (předem je dohodnuto,že k zadanému času se přičte navíc 30min), **identifikace bude dopočtem** (KÓD RUDÁ)

**[WWW.DIVERZANTI.CZ](http://WWW.DIVERZANTI.CZ)**