

**RF - 10**

1. Konektor pro připojení prutové antény, krátké a dlouhé.
2. Konektor pro připojení závěsné, směrové a vozidlové antény.
3. První ladění kmitočtu po 1 MHz od 44 do 53
4. Druhé ladění kmitočtu po 100 kHz od 0 do 9
5. Třetí ladění kmitočtu po 25 kHz od 00, 25, 50, 75
6. Průzory přepínačů kmitočtu
7. Červená svítí při vybitém zdroji
8. Konektor pro připojení sluchátka, nebo skřínky A
9. Přepínač způsobu provozu:
   1. RST vypnuta
   2. tiché okolí bez hluku (radista potřebuje šeptat, RF slabý hlas automaticky zesiluje, sluchátko je tiché)
   3. hlučné okolí bez šumu
   4. hlučné okolí – šum (pro příjem velice slabých signálů a v hlučném prostředí)
   5. osvětlení - kontrolka vysílače (test RF, sluchátko šumí, frekvence jsou podsvícené)
10. Zelená svítí při kontrole vysílače (zaklíčování)
11. Bílá bliká - RST zapnuta

**TECHNICKÁ DATA RF10**

* kmitočtové pásmo : 44,00 – 53,975 MHz
* odstup kanálů : po 25 kHz
* počet kanálů : 400
* výkon : 1 W
* provozní teplota : 35°C – 60°C
* napájení : 6 voltů
* doba provozu : až 6 hod
* hmotnost stanice : 3 kg
* hmotnost kompletu : 8,1 kg (antény, náhr.baterie)
* rozměr stanice : 295 x 47 x 194 mm